**Pontbegyűjtő CSB előzetes pályaadatok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategória** | **Táv (km)** | **Szint(m)** | **Köt. e.p.** | **Szab.v.ep.** |
| **F14A** | 3,1 | 115 | 6 | 12 |
| **F16A** | 4,46 | 140 | 6 | 12 |
| **F18A** | 6,28 | 190 | 7 | 11 |
| **F20A** | 7,3 | 250 | 8 | 13 |
| **F21A** | 7,8 | 310 | 10 | 14 |
| **F105A** | 6,82 | 255 | 8 | 12 |
| **F125A** | 6,07 | 225 | 7 | 13 |
| **F145A** | 5,16 | 210 | 6 | 11 |
| **F165A** | 4,67 | 165 | 9 | 12 |
| **F185A** | 3,38 | 90 | 7 | 12 |
| **F205A** | 2,94 | 70 | 6 | 9 |
|  |  |  |  |  |
| **N14A** | 2,59 | 100 | 6 | 10 |
| **N16A** | 3,66 | 130 | 7 | 10 |
| **N18A** | 4,6 | 170 | 7 | 12 |
| **N20A** | 5 | 180 | 7 | 13 |
| **N21A** | 6,3 | 195 | 8 | 14 |
| **N105A** | 4,51 | 155 | 8 | 11 |
| **N125A** | 3,86 | 140 | 6 | 10 |
| **N145A** | 3,1 | 75 | 8 | 10 |
| **N165A** | 2,69 | 75 | 6 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| **F12C** | 2,7 | 65 | 7 |  |
| **N12C** | 2,6 | 65 | 6 |  |
| **F21BR** | 4,77 | 185 | 12 |  |
| **N21BR** | 3,72 | 120 | 12 |  |
| **NYK** | 3,67 | 120 | 6 |  |
| **NYTR** | 2,7 | 130 | 9 |  |
| **NYTH** | 4,6 | 195 | 13 |  |